초음파영상진단장치 규격서

사용부서	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q`ty
재활의학과	초음파영상진단장치	1	SET

1. 특징

(1) 이 시스템은 복부, 혈관, 소형 부품, 산부인과, 비뇨기과, 소아과, 심장 혈관,	조영제, TCD 등을 포함한 다목적 응용 프로그램을 제공.

(2) 이 시스템은 핵심 이미징 엔진인 Crystal Architecture 또는 nSIGHT기술를	기반으로 일반 이미징에 적합한 탁월한 2D 및 컬러 이미지 품질을 제공.

(3) 이 시스템은 DICOM 3.0을 지원하며 PACS 네트워킹에 쉽게 연결할 수 있다.

2. 사양

(1) 메인 초음파 장비

1) 모니터

- 21.5 인치 LCD 모니터(LED 백라이트)

- 해상도: 1920 x 1080 x 24bits

- 기울기 각도 : -90° ~ +10° 또는 이상

- 회전 각도 : -360° ~ +360°

- 밝기와 대조도 조절

2) 터치스크린

- 14인치 또는 12인치 LCD (LED 백라이트) 터치 스크린

- 해상도: 1,920 x 1,080 x 24 bit

- 터치스크린

- 터치스크린 키보드

- 터치스크린 디지털 TGC

3) 조작 콘솔

- 오퍼레이션 시스템: Windows 10

- CPU : Intel i5 2.5GHz 또는 이상

- Tx/Rx 채널: 96 또는 이상

- RAM: DDR4 SDRAM (16 GB) 또는 이상

- 저장공간: Integrated SSD (512 GB) 또는 이상

- 5 프로브 홀더

- 콘트롤판넬 높이 회전 조절

- 모니터 높이/기울기/회전 조절

4) 영상 프로세싱

- 크리스탈 아키텍춰

- 시스템 프로세싱 채널: 8,257,536 또는 이상

- 멀티빔 프로세싱: Max. 8 beams

- 영사 깊이 :2 ~ 55cm (프로브에 따라 다름)

- 초음파 전송 초점

정해진 지점 : Max. 8

멀티죤 포컬 포인트 : Max. 4

- 256 그레이 스케일, 8 bits

5) 조작 모드

- 2D 모드 영상

- M-모드 영상

- 칼라 도플러 영상

- 파워 도플러 영상

- PW 스펙트럼 도플러

- 티슈 도플러 영상모드

- 티슈 도플러 웨이브 모드

6) 디스플레이 모드

- 싱글모드

- 듀얼 모드

- 4분면 모드

- 듀플렉스 모드

- 세개 동시 모드

- 듀얼라이브 모드

- 줌모드

- 와이드 스크린 모드

3. 영상 품질 기능

1) 멀티비젼 또는 SonoCT

2) 클리어비젼 또는 X-RES

3) 쉐도우 HDR 또는 iOPTIMIZE

4) 사다리꼴 이미지

5) S-플로우 또는 Flow OPTIMIZATION

6) 하모닉 이미지

4. 작업 효율을 위한 기능

1) 퀵 스켄 (자동 최적화) 또는  iSCAN

2) 실시간 자동 도플러 계산 또는 HighQ

3) 사용자 정의 측정 메뉴

4) 사용자 지정 사용키

5) EzPrep 또는 Smart Exam

5. MV-Flow 또는 Color Power Angio Image

6. LumiFlow

7. NerveTrack

8. Panoramic Imaging

9. Auto IMT

10. CA2-8AD 또는 C5-1 커브드 선형 어레이 트랜스듀서

11. LA3-14AD 또는 L12-3 리니어 어레이 트랜스듀서

12. DICOM

13. 겔워머

3. 구성

1.	메인 초음파 장비	1ea
2.	조작 모드	1ea
3.	영상 품질 기능	1ea
4.	작업 효율을 위한 기능	1ea
5.	MV-Flow 또는 Color Power Angio Image	1ea
6.	LumiFlow	1ea
7.	NerveTrack	1ea
8.	Panoramic Imaging	1ea
9.	Auto IMT	1ea
10.	CA2-8AD 또는 C5-1 커브드 선형 어레이 트랜스듀서	1ea
11.	LA3-14AD 또는 L12-3 리니어 어레이 트랜스듀서	1ea
12.	DICOM	1ea
13.	겔워머	1ea

4. 특수조건

가. 무상보증기간 : 장비 설치 / 성능 시험 후 3년

나. 설치 및 시험은 무상이며, 장비회사에서 교육받은 엔지니어에 의해 수행한다.