물품코드	품 명	단위	수량	비고
	위 내시경, 대장 내시경	set	2

A. 특징

1. 위 내시경

1. 뛰어난 HD급 영상으로 선명도가 높은 장비이다.

2. NBI 기능으로 병변 검출 시 용이한 장비이다.

3. 방수 원터치 커넥터로 방수캡이 필요없으며, 별도의 케이블 연결이 필요 없는 장비이다.

4. Slim한 디자인으로 보다 나은 조작성을 제공한다.

2. 대장 내시경

1. 뛰어난 HDTV급 화질과 170도의 시야각으로 세밀한 관찰이 가능하다.

2. NBI 기능으로 병변 검출 시 용이한 장비이다.

3. RIT 특허로 내시경 조작, 삽입력, 인체공학적 기능을 향상시킴으로써 대장내시경 검사를 용이하게 하는 장비이다.

4. 워터 제트 기능으로 상부 위장관의 관찰 및 치료 중 점막을 깨끗하게 하여 시야 확보가 가능하다.

B. 사양

1. 위 내시경

1) 광학 시스템

시야각 : 140도

시야방향 : Forward viewing

심도 : 3 to 100mm

2) 말단부 : 외경 8.9mm

3) 삽입부

- 선단부 외경 : 8.9mm

삽입부 외경 : 8.9mm

사용 길이 : 1,030mm

4) 만곡부

상 : 210도

하 : 90도

우 : 100도

좌 : 100도

5) 유효장 : 1,030mm

6) 총장 : 1,350mm

7) 채널내경

채널내경 : 2.8mm

최소 시야 거리 : 3.0mm

2. 대장 내시경

1) 광학 시스템

시야각 : 170도

전방시야, 피사계 심도

일반초점 : 5-100mm

근접초점 : 12.2mm

2) 삽입부

선단외경 : 12.2mm

삽입튜브 외경 : 12mm

작업길이 : 1,330mm

3) 기기 채널

내경 3.7mm

원위 끝에서 최소 가시 거리 3.2mm

4) 총 길이 : 1,655mm

5) 만곡부

상 : 180도

하 : 180도

우 : 160도

좌 : 160도

6) 채널내경

채널내경 : 3.2mm

최소 시야 거리 : 3.0mm

C. 구성

1. 위 내시경----------------------------------- 2대

2. 대장 내시경-------------------------------- 2대

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 부속품 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 원내 설치된 장비를 이전 설치 후 그 자리에 본 장비를 설치한다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 1년 제공해야 한다.

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수 기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상하자보수 기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.