공 고 규 격 서

A. 특징

1. 배율과 초점 조정 배율조정과 초점조정을 위해 전기 모터의 동력이 제공

이를 손잡이나 발판 스위치로 조절 가능

2. 수술 현미경 위치 선정 후 잠금가능

3. 조명 면적의 크기

수술 부위가 깊을 경우 수술 현미경의 조명면적을 수술 부위의 크기에 따라 조정가능

B. 사양 :

1. 양안튜브

양안 튜브를 0°에서 180°까지 움직일 수 있음

2. 배율

10배의 대안렌즈에서 전체의 배율이 1.5배에서 14.6배 까지 조절가능

시야의 지름 : 14㎜ ~ 141㎜

3. 조명

주 조명이 180와트의 제논램프(※비상용의 조명도 180와트의 제논 램프)

4. 접안렌즈

10배 또는 12.5배의 광각 접안렌즈로 디옵트를

스페이스 링과 아이컵으로 +8에서 -8까지 조절할 수 있음.

5. 초점 거리

대물렌즈의 교환 없이 200㎜  ~ 415㎜ 이상지 조절가능

6. 연결장치

전자기를 가진 기울일 수 있는 각도가 -30° ~ 120° 이상 조절 가능

7. 입체분광장치

보조수술자가 서로 마주보고 수술 할수있으며 환부의 이미지를 주 수술자와

보조수술자에게 똑같은 입체적 상을 제공해 주고 또한 사진촬영 가능

C. 구성:

OPMI Vario microscope body                              1

180°degree inclinable binocular tube f=170mm             2

S88 floor stand with power supply unit for Xenon          1

Varioskop (f=200mm-415mm)                              1

Sleever for tubes with screw thread                        4

Spare lamp for Xenon                                     1

Control panel for configuration                      1

Dust cover for OPMI                                 1

Power cable 4m                                      1

Dual stereo bridge                                  1

Rotatable mount                                     2

Widefiel eyepiece with integrated eyecup            4

Digital Video objective lens                        1

CCD Camera(Hitachi)                                 1

monitor22" LCD                                    1

Cart for documentation                      1

D. 기타:

1). 설치

- 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

- 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

2) 사후 관리

- 소모품을 제외한 부품은 검수 후 3년간 무상 A/S 보증한다.