공  통  규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류번호 H. S. N0	품목 및 규격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 QUANTITY
	광간섭단층촬영기 OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY	SET	1

A. 특징

1) 손쉬운 방식으로 촬영하기 쉬운 사용자 중심

2) 안저이미지와 oct이미지를 동시에 확인 가능

3) 깨끗하고 높은 화질의 무산동안저 사진

4) 녹내장검사의 트렌드 분석

B. 규격(사양)

1) 촬영속도 : 840nm 동등이상

2) Scan speed : 50,000 A-Scan/sec 동등이상

3) 축방향 해상도 : 5㎛ ~ 6㎛

4) 횡방향 해상도 : 15.0㎛ 이상

5) 다양한 스캔패턴 : 3D Disk, 3D Macular, 3D Wide, Radial, 5 line cross등

C. 구성

1. 본체

2. 테이블 및 의자

3. computer system

4. Software

5. 작동 manual

6. 기타 부속품등

D. 비고

1. 무상보증기간: 장비설치/성능시험 후 검수가 완료된 후 2년(사용자 부주의-파손 제외)

2. 공급자(계약자)는 최초 성능시험 및 설치에 대한 책임을 지며 이에 소요되는 제반경비(노동력, 자재 및

설비)는 무상으로 제공하여야 한다.

3. 장비의 설치, 테스트 및 운용교육은 무상으로 제공한다.

4. 필요시 공급자(계약자)는 장비 납품 설치시 전원등을 고려, 장비 가동이 정상적으로 될 수 있도록

조치하며, 설치 시 시설물 파손 및 손상 시 원상 복구하여야 한다.